鹤山市西江大堤养护及河滩地保洁服务项目服务内容及要求说明

一、养护范围

鹤山市西江大堤始点由古劳丽水石岩头（桩号0+000）沿堤路至沙坪杰洲堤段（桩号16+350）为终点，对全长16.35公里的西江大堤管辖范围进行养护和保洁等工作，务求把西江大堤的堤容堤貌管理工作做到最好。

二、各堤段养护工作要求说明

（一）古劳镇丽水石岩头（桩号0+000）至古劳西江码头（桩号2+700）堤段的养护范围：

1.对堤路面进行保洁工作（清理路面泥砂、垃圾、杂草等），保持堤路面干净、畅通、无积水；

2.对整个迎水坡六角块坡面进行除草、清理垃圾杂物等，保持迎水坡干净、无杂物、无杂草杂树；

3.对迎水坡坡脚进行割草（宽约2至3米）、清理垃圾杂物等，如发现坡脚轮廓线不够清晰顺畅的，需对坡脚进行整平处理；

4.对背水坡（桩号0+000~0+700）坡面进行割草、清理垃圾杂物等，保持背水坡长草修剪平整、干净、无杂物、无杂树；

5.对该堤段（桩号0+700~2+700）内侧路肩进行割草（宽约2至2.5米）、清理垃圾杂物等，保持堤内坡长草修剪平整、干净、无杂物、无杂树；

6.对五指塘迳梯级窦（桩号0+000的副堤，长度约50米）周边范围进行割草、清理垃圾杂物等；

7.对该堤段的海溪险段丁坝群（桩号0+200~0+700）范围进行割草、清理垃圾杂物等，保持险段丁坝群长草修剪平整、无垃圾杂物、无杂树；

8.对河滩地较高的树进行修剪处理。

（二）古劳西江码头（桩号2+700）至古劳雅图仕印刷有限公司（桩号3+900）堤段的养护范围：

1.对该路段旁边高出路面的杂草杂树进行修剪处理；

2.对河滩地较高的树进行修剪处理。

（三）古劳雅图仕印刷有限公司（桩号3+900）至古劳华侨城（桩号4+800）堤段的养护范围：

1.对堤路面进行保洁工作（清理路面泥砂、垃圾、杂草等），保持堤路面干净、畅通、无积水；

2.对整个迎水坡六角块坡面进行除草、清理垃圾杂物等，保持迎水坡干净、无杂物、无杂草和杂树；

3.对迎水坡坡脚进行割草（宽约2至3米）、清理垃圾杂物等，如发现坡脚轮廓线不够清晰顺畅的，需对坡脚进行整平处理；

4.对该堤段的新窦涵窦背水坡（长度约50米）进行割草、清理垃圾杂物等，保证新窦内外闸口清晰可见。

5.对河滩地较高的树进行修剪处理。

（四）古劳华侨城（桩号4+800）至沙坪坡山利丰路口（桩号11+330）堤段的养护范围：

1.对整个迎水坡六角块坡面进行除草、清理垃圾杂物等，保持迎水坡干净、无砂石、无杂物、无杂草和杂树；

2.对迎水坡坡脚进行割草（宽约2至3米）、清理垃圾杂物等，如发现坡脚轮廓线不够清晰顺畅的，需对坡脚进行整平处理；

3.对该堤段人行道（古劳华侨城往北控水务方向一侧、北控水务至沙坪坡山利丰路口两侧）旁边高出路面的杂草杂树进行修剪处理（宽约2至2.5米）、清理垃圾杂物等；

4.对西江大堤管理所河边的坡面进行割草、清理坡面垃圾杂物等，保持管理所周边环境整洁；

5.对鹤山金堤标志（桩号6+400）进行保洁工作，保持标志干净、无垃圾；

6.对该堤段迎水坡梠籽树飞龙庙险段丁坝群（桩号8+900~9+600）范围进行割草、清理垃圾杂物等，保持险段丁坝群长草修剪平整、无垃圾杂物、无杂树；

7.对北控水务取水口的驿站公园（桩号9+400）养护管理，保持公园长草修剪平整、无垃圾杂物、无杂树；

8.对河滩地进行保洁管理及对较高的树进行修剪处理。

（五）沙坪坡山利丰路口（桩号11+330）至杰洲莲花码头（桩号14+000）路段的养护范围：

1.对玩具厂路段（桩号11+900~12+400）的迎水坡六角块坡面、河口公园及河滩地进行保洁、割草、清理垃圾杂物等，保持河口公园及河滩地长草修剪平整、无垃圾杂物、无杂树；

2.对河口公园对岸的河滩地进行清理垃圾杂物等。

（六）、杰洲莲花码头（桩号14+000）至杰洲堤段（桩号16+350）堤段的养护范围：

1.对堤路面进行清洁工作（清理路面泥砂、垃圾、杂草等），发现堤路面有泥砂时要及时清走；

2.对迎水坡六角块坡面进行除草、清理垃圾杂物等，保持迎水坡干净、无杂物、无杂草和杂树；

3.对迎水坡坡脚进行割草（宽约2至3米）、清理垃圾杂物等；

4.对该堤段坡面进行割草、清理垃圾杂物等，保持坡面长草修剪平整、干净、无杂物、无杂树；

5.对河滩地进行保洁管理及对较高的树进行修剪处理。

\*注意：在西江大堤清理出来的垃圾、杂物要运走，禁止就地焚烧。